Doseringen chemicalieën
Parameter


Ideaalwaarde
Alkaliniteit


tussen 90 en 120 ppm
pH



tussen 7 en 7.4, ideaalwaarde 7.2

Hardheid


minstens 300 ppm 

Koper (Cu)
+/- 0.4-0.8 ppm, ideaalwaarde 0.6 ppm (niet boven 0.8 en niet onder 0.4).

Vrije Cl
zonder UV 1.5-3 ppm, met UV-ontsmetting 0.5-1 ppm, met Cu-ionisatie + UV 0.2 ppm (of zelfs niets)

Cyanuurzuur
tussen 0 en 30 ppm 
Om te verhogen :
Alkaliniteit
Natriumbicarbonaat toevoegen (+/- 100g/m3 om de waarde met 60 ppm te verhogen).

pH
pH plus toevoegen (2kg/100 m3 om de waarde met 0.1 ppm te verhogen)
Hardheid
Calciumchloride toevoegen (20g/m3 om de waarde met 15 ppm te verhogen)

Koper
de ionisator aanzetten volgens de tabel (aantal pompuren)

Vrij Cl
langwerkende tabletten (200g) of chloorshock (200g granulaat) toevoegen (ongeveer 200g/week voor spiegel 0.5- 1 ppm) of javel (hoog geconcentreerd 50° bij Aveve)
Cyanuurzuur
dit moet nooit verhoogd worden (= bijproduct chloortabletten)

Om te verlagen:

Alkaliniteit
Zoutzuur 30% of 23% toevoegen (15L/100m3 om de waarde met 100 ppm te verlagen), aan te lengen met H20 (1:10) en in het diepe gedeelte te gieten, 10-12u laten rusten (= pomp stoppen)

pH
pH min toevoegen (1kg/100 m3 om de waarde met 0.1 ppm te verlagen)

Hardheid
een deel van het zwembad ledigen en vers zacht water toevoegen of het aantal ionisatie-uren verminderen

Koper
een deel van het zwembad ledigen en vers water toevoegen

Vrij Cl
niet nodig (max 10 ppm, dan komen chloorgassen vrij), UV vernietigt Cl 

Cyanuurzuur
een deel van het zwembad ledigen en vers water toevoegen

Opmerkingen :

· Eerst de alkaliniteit aanpassen, vervolgens de hardheid, dan pas de pH en pas als laatste de TDS/Chloor.
· Alkaliniteit = buffercapaciteit : wanneer men zoutzuur toevoegt om de buffercapaciteit te verminderen, mag men niet filteren gedurende 10-12u (anders lijmverbindingen van de leidingen kapot = lekken!). Bij al de andere aanpassingen is het aangeraden veel te filteren (24u).

· Steeds de producten beetje bij beetje toevoegen om de ideaalwaarde niet te overtreffen.

· Steeds kwaliteitsvolle testkits gebruiken voor exacte resultaten van de wateranalyses.
