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De online-monitor geeft informatie weer over uw internetverbinding en ove
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Toegangsgegevens
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Gebruikte DNS-servers

Toegang verlenen FRITZIBox-diensten

gedeactiveerd

verbonden sinds 16.04.2021, 21:42 uur,
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‘Aansluiting
ternet ~
Geef aan hoe de interettoegang tot stand moet worden gebracht.
Online-monitor . .

O Aansluiting op een DSL-aansluiting
Toegangsgegevens Selecteer deze toegang als de FRITZIBox met de DSL-kabel met uw DSL-aansluiting verbonden is. De in de FRITZIBox geintegreerde DSL-modem wordt voor de internetverbinding gebruikt.

© Aansluiting op een kabelmodem (kabelaansluiting)

Filter
Selecteer deze toegang als de FRITZIBox via "LAN 1" is aangesloten op een kabelmodem die de interetverbinding tot stand brengt.
Toegang verlenen
O Aansluiting op externe modem of router
MyFRITZl-account Selecteer deze toegang als de FRITZIBox via "LAN 1" op een reeds aanwezige externe modem of een router aangesloten is.
elefonie

Verbindingsinstellingen

huisnetwerk
De verbindingsinstellingen zijn reeds op de meest gebruikte waarden ingesteld. Indien gewenst kunt u deze waarden wijzigen.

IiFi
Overdrachtssnelheid
ECT . . o I -
Geef de snelheid van uw internetverbinding aan. Deze waarden zijn vereist voor het vaststellen van het prioriteren van de netwerkapparaten.
lagnose Downstream 100 Mbit/s
ysteem Upstream 20 Mbit/s
lizards Verbindingsinstellingen wijzigen a

IP-instellingen

@ IP-adres automatisch via DHCP laten toewijzen

DHCP-hostnaam ritz.box
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Netwerk

USB-apparaten
Opslagmedia (NAS)
Mediaserver
FRITZ!Box-naam
Smart Home

WiFi
DECT
. Diagnose
' Systeem

Wizards

« Fritz-Repeater-2400
« FritzRepeater1200
 PC-192-168-178-64

FRITZ!-producten aan de Mesh WiFi toevoegen. Naar de handleiding

Th

netwerk en Mesh Wil

FRITZ!Box 7530 & LN
1P-adres: 192.168.178.1

& |

THUISNETWERK |

WiFi-draadloos netwerk (2,4 GHz)
Thuis 2.4

WiFi-draadloos netwerk (5 GHz)
Thuis 5.0

PC192-168-178-64
1P-adres: 192.168.178.64

Fritz Repeater-2400
1P-adres: 192.168.178.35

FritzRepeater1200
1P-adres: 192.168.178.65
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Thuisnetwerk A Mesh-bedrijfsmodus van de FRITZ!Box wijzigen

_ Stel hier in hoe de FRITZ!Box in de Mesh WiFi moet werken.

@® FRITZ!Box als Mesh-master

Netwerk De instellingen van deze FRITZ!Box gelden automatisch in de hele Mesh WiFi.
USB-apparaten O FRITZ!Box als Mesh-repeater
Opsiagmedia (NAS) Deze FRITZ!Box vult de Mesh WiFi aan en neemt de instellingen van de Mesh-master over

Vediaserver () Deze FRITZ!Box is netwerkapparaat (IP-client) in het thuisnetwerk van een andere router. Hij ontvangt van de router een IP-adres.
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SnelheidA

Deze informatie is op dit moment niet beschikbaar omwille van technische redenen.

InstellingenA

Eris een tjdeljk probleem met MyProximus. Probeer Later opnieuw de instellingen aan te
passen




