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Aanzicht: geavanceerd Inhoud

Internetprovider

Selecteer uw internetprovider.

Internetprovider andere internetprovider v

Naam

Aanslui

ng
Geef aan hoe de intemettoegang tot stand moet worden gebracht.

O Aansluiting op een DSL-aansluiting
Selecteer deze toegang als de FRITZ!Box met de DSL-kabel met uw DSL-aansluiting verbonden is. De in de FRITZ!Box geintegree

O Aansluiting op een kabelmodem (kabelaansluiting)

Selecteer deze toegang als de FRITZIBox via "LAN 1" is aangesloten op een kabelmodem die de internetverbinding tot stand bre

© Aansluiting op externe modem of router

Selecteer deze toegang als de FRITZ!Box via "LAN 1" op een reeds aanwezige externe modem of een router aangesloten is.

Bedrijfsmodus
Geef aan of de FRITZ!Box de intemetverbinding zelf tot stand brengt of een aanwezige internetverbinding mee gebruikt.

® Intemetverbinding zelf tot stand brengen
De FRITZ!Box stelt een eigen IP-adresbereik ter beschikking. De firewall bijft daarl

j geactiveerd.

O Bestaande internetverbinding mee gebruiken (Mesh Wi

P-client-modus)

De FRITZ!Box gaat deel uitmaken van het aanwezige thuis netwerk en neemt het IP-adresbereik ervan over. De firewall van de Fi
functie, kan de huidige FRITZ!Box deel uitmaken van de Mesh Wil

Toegangsgegevens
Zijn toegangsgegevens vereist?
O Ja
® Nee
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Fritz Repeater-2400
1P-adres: 192.168.178.35

FRITZIRepeater 3000
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Bedrijfsmodus in het thuisnetwerk
Hier kunt u de bedrijfsmodus van deze FRITZIB:
Intemnetrouter
Deze FRITZ!Boxis de internetrouter en s
Hoe de FRITZ!Box de internetverbinding
O IP-client

Deze FRITZ!Box vult het thuisnetwerk a3
ervan over. De firewall van de FRITZ!Box




